仿真平台改进措施汇总

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模块名称 | 存在问题 | 改进措施 |
| 冷却相变模块 | 7.成分高于X0时计算的仍是铁素体含量。  8.碳含量较高时DICTRA模拟报错。  10.有效数字过多。 | 7.基于X0修正代码。  8.测试并修正模型，使其适用于0.7-1.0的碳含量。  10.保留3位有效数字。 |